FortiGate 80F Manuel d’Installation

Table des matières

[Dans la boite 3](#_Toc128487367)

[Brancher le FG 80F 4](#_Toc128487368)

[Brancher le cable rj45 WAN dans le port WAN1 4](#_Toc128487369)

[Brancher le cable rj45 LAN1 dans le port réseau du PC 4](#_Toc128487370)

[Brancher l’alimentation 4](#_Toc128487371)

[Leds 4](#_Toc128487372)

[Se Connecter à l’interface graphique du FG 80F 4](#_Toc128487373)

[Remettre les paramètres du FG 80F à zéro 4](#_Toc128487374)

# Dans la boite

1 cable alimentation T12 – C5

1 block d’alimentation

1 FortiGate 80F

2 Cables RJ 45

1 QuickStart Guide « FortiGate 80F Series »

PHOTO

# Brancher le FG 80F

## Brancher le cable rj45 WAN dans le port WAN1

Photo

## Brancher le cable rj45 LAN1 dans le port réseau du PC

Photo

## Brancher l’alimentation

Photo

## Leds

Photo

Explication

# Se Connecter à l’interface graphique du FG 80F

Photo

Explication

# Remettre les paramètres du FG 80F à zéro