FortiGate 80F Manuel d’Installation

Table des matières

**Tapez le titre du chapitre (niveau 1)1**

Tapez le titre du chapitre (niveau 2)2

Tapez le titre du chapitre (niveau 3)3

**Tapez le titre du chapitre (niveau 1)4**

Tapez le titre du chapitre (niveau 2)5

Tapez le titre du chapitre (niveau 3)6

# Dans la boite

1 cable alimentation T12 – C5

1 block d’alimentation

1 FortiGate 80F

2 Cables RJ 45

1 QuickStart Guide « FortiGate 80F Series »

PHOTO

# Brancher le FG 80F

## Brancher le cable rj45 WAN dans le port WAN1

Photo

## Brancher le cable rj45 LAN1 dans le port réseau du PC

Photo

## Brancher l’alimentation

Photo

## Leds

Photo

Explication

## Se Connecter à l’interface graphique du FG 80F

Photo

Explication

## Remettre les paramètres du FG 80F à zéro